Ya que nuestro contador tiene una frecuencia de 50 hearz observamos que la misma debe repetirse 50 veces ya que el periodo es de 0.02 s y el salto debe ser de 1 segundo